型号：HS-W-001
名称：无线扫描器
一、产品特点：
卓越的 DPM 码识读能力，轻松应对各种精密电子制造应用场景
无线通信距离远达 30 米，支持蓝牙通信，兼容蓝牙 4.2/3.0/2.1+EDR 标准
支持直接输出二维条码内的中文字符
※支持离线存储功能（可存储 5000个 EAN-13 条码）
※支持电池充电和更换，饱和充电一次可工作20小时或待机 50小时
全新的、简易的无线参数设置方式，使用更快捷
支持振动提示，即使环境嘈杂也可感知解码成功
人性化的照明和对焦设计，带来舒适便捷的扫描体验
二、技术参数：
1.无线通信
通信距离：30米(自由空间)	
无线频段：2.4~2.5GHz，兼容蓝牙4.2，功率等级:2类	
2. 物理参数
外观尺寸(长x宽x高)
手持终端:87毫米x64.5毫米x167毫米，基座:118毫米x89.5毫米x74 毫米
※重量：手持终端:1825克，基座:141.5克	
接口：RS232 串口、USB键盘、USB 虚拟串口、PS/2键盘	
提示方式：手持终端:蜂鸣器、LED指示灯;基座:LED指示灯	
程序更新：通过基座，使用 Flash Utility电脑软件在线更新	
3.电气参数
输入电压：直流5±0.25伏	
电流：手持终端:35mA(待机)，350mA(扫描);基座:60mA(工作)，500mA(充电最大值)
电池：2600mAh锂离子电池	
充电时间：6 小时	
[bookmark: _GoBack]※待机时间：50小时	
照明：白色LED，2700K	
瞄准：绿色LED，波长525nm	
※工作时间：20小时(每5秒扫描一次)	
4、性能参数
※分辨率：1280x1024像素	
视场角：HD:水平:40°，垂直:34°;XD:水平:33°，垂直:28°	
扫描角度：±70°，±75°，360°(左右、前后、转动)	
印刷对比度：最低 20%反射差	
※最小解析度：1D:3mil
解码能力：
1D:UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN(Bookland EAN)，ISSN，Code 39，Code 39 full ASCll,Code32，Trioptic Code 39,Interleaved 2 of 5，Industrial 2 of 5，Matrix 2 of 5，Codabar(NW7)，Code 128，ISBT128,	Code93，Code11(USD-8)，MSI/Plessey，UK/Plessey，UCC/EAN128,China Post，GS1 DataBar(formerly RSS) variants
2D:QR code，MicroQR，PDF417，MicroPDF417，DataMatrix,Aztec码

景深：
3mil Code39(3 字符)--5mm-65mm	
4milCode128(9字符)--5mm-85mm	
13milUPC(6字符)--5mm-170mm	
20mil Code39(1字符)--25mm-260mm	
5mil QR(40字符)--10mm-65mm	
6.7milPDF417(20字符)--0mm-100mm	
10milQR(20字符)--0mm-100mm	
20mil QR(20 字符)--0mm-165mm	
5、环境参数
温度：0°℃至50°℃(工作)，-40°℃至60°℃(存储)	
湿度：5%至95%(无冷凝)	
安全法规：EMC 电磁兼容性:EN55032，EN55024
光照安全:EN62471:2008
光照等级:0至100,000LUX
电气安全:EN60950-1
密封等级:1P52
抗震能力:可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击
